1. **Анализ (отчет) проведённых замеров с параметрами: пиковой расход, средний расход и общий объемный расход по точкам потребления**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название точки** | **Пиковый расход м3/мин** | **Средний расход м3/мин** | **Общий объемный расход, м3** | **Давление, бар** | **Комментарии** |
| 1 | Лагерь | 0,957 | 0,136 | 133,176 | 3,6 |  |
| 2 | Розлив | 1,508 | 0,950 | 128,155 | 10 | Замена на N2 |
| 3 | Кеги | 1,773 | 0,271 |  28,750 | 7 | Замена на N2 |
| 4 | Деаратор | 1,703 | 0,321 | 29,050 | 7 |  |
| 5 | Форфас | 3,047 | 0,801 | 91,610 | 7 |  |
| 6 | Фильтрация | 0,351 | 0,351 | 33,012 | 7 |  |
| 7 | ЦКТ | 12,750 | 0,156 | 580,336 | 10 |  |
| 8 | Крейзи | 2,000 | 0,040 | 546,897 | 7 | Замена на N2 |